TMGD 13.12.2014 CIKMIS SORULARIN CEVAPLARI

1) CEVAP D şıkkı, TABLO A S.19: S1 --> ref.8.5: S1(6) KONVOY

2) CEVAP A şıkkı, REF. 1.10.3.1.2, UN NOLARI İÇİN TABLOA (sütun3a,3b ve 4) SINIF, SINIFLANDIRMA KODU VE AMBALAJLAMA GRUBU BİLGİLERİ CEVABI BELİRLİYOR.

3) CEVAP B şıkkı,

TANKTA TAŞINDIĞINDAN MUAFİYET KAPSAMINDA DEĞİLDİR.

I-doğru, ref.8.2.2.4

II-Yanlış,ref. tabloA sütun14:FL, 9.2tablo, Yakıt tankları 9.2.4.3 FL zorunludur, ancak, topraklama işareti zorunlu değildir.

III-Yanlış, ref.8.1.2.1'de belirtilen araçta bulunması gereken evraklar arasında yer almaz.

IV-Yanlış,Tablo A sutün 6'da 640 yazmadığından taşıma evrakına yazılmaz.

V-Doğru, ref. 8.1.2.1'de belirtilen araçta bulunması gereken evraklar arasında yer alır.

4) CEVAP B ŞIKKI, REF.4.3.3.2.5

5) CEVAP C şıkkı, ref.6.1.2.7 + ref.6.1.4.8 (6.1.4.8.5+6.1.4.8.10)

6) CEVAP A ŞIKKI, TABLOA SÜTUN12:L10BH ve ref. 4.3.4.1.1

7) CEVAP E ŞIKKI, REF. 5.3.1.1.2

8) CEVAP C ŞIKKI, REF.4.1.1.4

9) CEVAP B ŞIKKI, 1.8.5.3 + TABLOA SÜTUN15

10) CEVAP D ŞIKKI, BENZİN UN NO:1203, DİZEL UN NO:1202, ref. 5.3.2.1.3

11) CEVAP C ŞIKKI, REF.6.6.3.1

12) CEVAP C ŞIKKI REF.5.4.3

13) CEVAP A şıkkı,

I-DOĞRU, TABLOA SÜTUN12:PXBN + REF.4.3.3.2.5 TABLO (min.10bar basınç)

II-DOĞRU,REF.4.3.3.2.5 TABLO Litre başına izin verilen azami içerik kütlesi max. 0.50, 2000LT için max 10000kg doldurulabilir.

III-DOĞRU,Ref.9.1.3

IV-yanlış, tablo A sutün 5:2.1

V-doğru, ref.5.3.2.1.2

14) CEVAP E ŞIKKI, 3.4.7.1

15) CEVAP D ŞIKKI, REF. 8.1.5.3 + TABLOA SÜTUN5:SINIF 3 +SINIF6.1

16) CEVAP C ŞIKKI, TABLO B: UN 1814 + TABLO A SÜTUN20:80 + REF.5.3.2.1.2 (turuncu plaka için) + REF.5.3.1.4.1 (tehlike ikaz levhası için)

17) CEVAP E ŞIKKI, REF.TABLO A SÜTUN9B: MP3

18) CEVAP E şıkkı

I-DOĞRU,TABLO A SÜTUN 3a:6.2+REF.6.3.4.2 (c)

II-doğru, TABLO A SÜTUN 3a:6.2+REF.5.4.1.2.4

III-doğru, ref.2.2.62.1.4.1 (a)

IV-doğru,ref.2.2.62.1.4.1 tablo + ref.2.2.62.1.11.1

V-yanlış,2.2.62.1.5.8

19) CEVAP C ŞIKKI, REF.2.2.7

20) CEVAP D ŞIKKI, REF. 2.2.52.1.2 + REF. 2.2.52.1.3

21) CEVAP C ŞIKKI, REF.5.4.2 + ref.1.2.1 büyük konteyner (konteyner) tanımı

22) CEVAP D ŞIKKI, TABLOA SÜTUN15:E + REF.8.6.4

23) CEVAP D ŞIKKI, REF.2.2.51.1.2

24) CEVAP E şıkkı, ref. 6.5.2.1.1 + ref. 6.5.1.4.1 (a) + 6.5.1.4.3

25) CEVAP E ŞIKKI, REF. 3.5.1.1

26) CEVAP D ŞIKKI, REF.5.1.5.3.4

27) CEVAP E ŞIKKI

 TABLOA SÜTUN15:3, REF.1.1.3.6.3 + REF.1.1.3.6.2

I-DOĞRU,5.2'DEN MUAF DEĞİLDİR. TABLOA SÜTUN5 + REF.5.2.1.7

II-DOĞRU,REF.4.1.1.14'TEN MUAF DEĞİLDİR.

III-YANLIŞ, REF.5.2.1.7

IV-YANLIŞ, REF. 5.2.1'E GÖRE SINIF 4.2 İÇİN TAM SEVKİYAT İSMİ ZORUNLULUĞU YOKTUR.

V-DOĞRU, 6.5.2.2'DEN MUAF DEĞİLDİR.

28) CEVAP

I-doğru, ref.5.3.2.1.4

II-Yanlış, ref.5.3.2.1.4

III-DOĞRU,REF.5.3.1.1.3

IV-YANLIŞ,REF.9.1.2

V-YANLIŞ, TABLOA SÜTUN 3A + REF.8.2.2.4

29) CEVAP A ŞIKKI

REF. TABLOB: ASETON--> UN1090 + TABLOA SÜTUN15:2 + REF.1.1.3.6.3, TAŞIMA KATEGORİSİ MUAFİYETİ VARDIR. REF.1.1.3.6.2 - 1 AD. 2 KG YANGIN SÖNDÜRÜ YETERLİDİR.

30) CEVAP A ŞIKKI, REF.6.8.2.5.1

31) muafiyet olmazsa,ARC5 ehliyeti gerekir.

a) REF.1.1.3.1 (f) + TABLOA SÜTUN3a ve 4

b) inşaat atığı ADR 'ye tabii değildir.

c) TABLOA SÜTUN15: 4 + REF.1.1.3.6.3: SINIRSIZ, 1.1.3.6.2 KAPSAMINDA SRC5 GEREKMEZ.

d)TABLOA SÜTUN15:3 + REF.1.1.3.6.3, muafiyetten faydalanamaz.

e) TABLOA SÜTUN15: 4 + REF.1.1.3.6.3: SINIRSIZ, 1.1.3.6.2 KAPSAMINDA SRC5 GEREKMEZ.

32) CEVAP B şıkkı

ref.9.1.3 + ref.9.1.1.2,

33) CEVAP B ŞIKKI, REF. 2.2.3.1.2 + 2.2.61.3 dipnot j

34)CEVAP A ŞIKKI, REF. 2.1.3.10 --> SINIF 3,I --> REF.2.2.3.3 + UN:3286 + TABLOA SÜTUN20:368

35) CEVAP E ŞIKKI,REF.5.4.1.1.1

36) CEVAP A ŞIKKI, REF. TABLO A SÜTUN10

37) CEVAP E ŞIKKI,

 I-YANLIŞ, TABLO A SÜTUN19: S1

 II- YANLIŞ,REF. 7.5.5.2.1, TABLOA SÜTUN 3B: 1.5D VE 1.2G.

 III- YANLIŞ,REF.5.3.1.1.2, TABLOA SÜTUN 3B: 1.5D VE 1.2G.

 IV-DOĞRU,REF.5.2.1.5

38) CEVAP A şıkkı.

I) doğru, TABLOA sütun 7b: E1 + ref.3.5.1.3 istisnai miktar muafiyeti vardır, portatif aydınlatma aparatından muaftır. (NOT: TABLOA'da 2 tane 2215 vardır, diğerinde sütun 7b'de E0 yazar, şıklara göre bu maddenin doğru çıkması gerektiğinden E1 olanı seçilmiştir.)

II) doğru, TABLOA sütun7b: E2 + ref. 3.5.1.2 istisnai miktar muafiyeti yoktur, Etiketlerden muaf değildir.

III) yanlış, TABLOA Sütun7b: E2 + ref.3.5.1.2, istinai miktar muafiyeti vardır ama 3.5.1.1 (a)'dan muaf değildir.

IV) yanlış, 3.4.1 (h), sadece E kategorisi tünelden geçiş yasaktır.

V) doğru,TABLOA SÜTUN7A:5L + REF.3.4.3 + REF.3.4.1 (e) 5.2.1.9 zorunludur.

39) CEVAP B ŞIKKI, REF.2.1.3.5.3

40) CEVAP E ŞIKKI.

SORUDA BELİRTİLEN ZORUNLULUK REF. 9.2 TABLODA YER ALAN 9.2.2.6 ALT BAŞLIĞINA AİTTİR.

FL VE EXIII İÇİN ZORUNLUDUR.

A) YANLIŞ, ambalajlanmamış patlayıcılar MEMU araçları ile taşınabilir. ref.9.2.1.2 MEMU'lar, EXIII zorunluluklarını sağlamalıdır.

B) YANLIŞ, REF.9.1.1.2 FL ARACI TANIMI, (b) şıkkı

C) YANLIŞ, TABLOA SÜTUN14:FL

D) YANLIŞ, ambalajlanmamış patlayıcılar MEMU araçları ile taşınabilir. ref.9.2.1.2 MEMU'lar, EXIII zorunluluklarını sağlamalıdır.

E) DOĞRU, TABLOA SÜTUN14:OX